{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":175,"n_cols":6,"rows_kept":175,"merged":[[1,0,1,5],[3,0,70,0],[3,1,70,1],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[14,2,16,2],[14,3,16,3],[18,2,19,2],[18,3,19,3],[23,2,24,2],[23,3,24,3],[26,2,27,2],[26,3,27,3],[28,2,29,2],[28,3,29,3],[39,2,41,2],[39,3,41,3],[47,2,50,2],[47,3,50,3],[57,2,65,2],[57,3,65,3],[68,2,69,2],[68,3,69,3],[71,0,83,0],[71,1,83,1],[84,0,92,0],[84,1,92,1],[93,0,98,0],[93,1,98,1],[99,0,126,0],[99,1,126,1],[109,2,111,2],[109,3,111,3],[112,2,114,2],[112,3,114,3],[115,2,118,2],[115,3,118,3],[120,2,125,2],[120,3,125,3],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[130,0,157,0],[130,1,157,1],[134,2,137,2],[134,3,137,3],[142,2,144,2],[142,3,144,3],[149,2,151,2],[149,3,151,3],[158,0,164,0],[158,1,164,1],[165,0,174,0],[165,1,174,1]]}
["附表2"]
["重庆市建设工程质量检测专项及检测能力表"]
["序号","检测专项","编号","检测项目","必备检测参数","可选检测参数"]
["一","建筑材料及构配件",1,"水泥","凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量","保水率、氧化镁含量、碱含量、三氧化硫含量、细度、比表面积"]
[null,null,2,"钢筋（含焊接与机械连接）","屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形","弯曲性能、强屈比、超屈比、断裂位置及特征、尺寸偏差"]
[null,null,3,"骨料、集料","细骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量","表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量、细度模数、含水率"]
[{"$nulls":4},"粗骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量","坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率、含水率"]
[{"$nulls":4},"轻集料：/","筒压强度、堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析、表观密度、强度标号、软化系数、含泥量、泥块含量、硫化物及硫酸盐含量、有机物含量、氯化物含量"]
[null,null,4,"砖、砌块、瓦、墙板","抗压强度、抗折强度","干密度、吸水率、抗渗性能、抗弯曲性能（或承载力）、耐急冷急热性、抗冲击性能、抗弯破坏荷载、吊挂力、抗冻性能、导热系数、传热系数、孔洞结构、孔洞率、透水系数、防滑性能、耐酸碱性能"]
[null,null,5,"混凝土及拌合用水","抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量、拌合用水（氯离子含量）","限制膨胀率、抗冻性能、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、静力受压弹性模量、抑制碱-骨料反应有效性、碱含量、配合比设计、拌合用水（pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量）、抗硫酸盐侵蚀性能、抗氯离子渗透性能、抗碳化性能、早期抗裂性能、三氧化硫含量"]
[null,null,6,"混凝土外加剂","减水率、pH值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量","相对耐久性指标、含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量"]
[null,null,7,"混凝土掺合料","细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比、氯离子含量","含水率、三氧化硫含量、放射性、碱含量、游离氧化钙含量、二氧化硅含量、三氧化二铝含量、三氧化二铁含量、氧化镁含量、二氧化硅+三氧化二铝+三氧化二铁总质量分数"]
[null,null,8,"砂浆","抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘结强度（抹灰、砌筑）","分层度、配合比设计、凝结时间、抗渗性能、密度、抗冻性能、收缩、含气量、吸水率"]
[null,null,9,"土","最大干密度、最优含水率、压实系数","/"]
[null,null,10,"防水材料及防水密封材料","防水卷材：可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度","接缝剥离强度、搭接缝不透水性、燃烧性能"]
[{"$nulls":4},"防水涂料：固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率","涂膜抗渗性、浸水168h后拉伸强度、浸水168h后断裂伸长率、耐水性、抗压强度、抗折强度、粘结强度、抗渗性"]
[{"$nulls":4},"防水密封材料及其他防水材料：/","耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、施工度、表干时间、挤出性、弹性恢复率、浸水后定伸粘结性、流动性、单位面积质量、膨润土膨胀指数、渗透系数、滤失量、拉伸强度、撕裂强度、硬度、7d膨胀率、最终膨胀率、耐水性、体积膨胀倍率、压缩永久变形、低温弯折、剥离强度、浸水168h后的剥离强度保持率、拉力、延伸率、固体含量、7d粘结强度、7d抗渗性、拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率、剪切性能、剥离性能"]
[null,null,11,"瓷砖及石材","吸水率、弯曲强度","抗冻性（耐冻融性）、放射性、压缩强度、破坏强度、断裂模数"]
[null,null,12,"塑料及金属管材*","塑料管材：/","静液压强度、落锤冲击试验、外观质量、截面尺寸、纵向回缩率、交联度、熔融温度、简支梁冲击、炭黑分散度、炭黑含量、拉伸屈服应力、密度、爆破压力、管环剥离力、熔体质量流动速率、氧化诱导时间、维卡软化温度、热变形温度、拉伸断裂伸长率、拉伸弹性模量、拉伸强度、灰分、烘箱试验、坠落试验、卫生性能（pH值、锰、铜、镉、铅、汞、蒸发残渣）、环刚度、环柔性、抗冲击性"]
[{"$nulls":4},"金属管材：/","屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差、截面尺寸、卫生性能（pH值、锰、铜、镉、铅、汞、蒸发残渣）"]
[null,null,13,"预制混凝土构件*","/","承载力、挠度、裂缝宽度、抗裂检验、外观质量、构件尺寸、保护层厚度"]
[null,null,14,"预应力钢绞线*","/","整根钢绞线最大力、最大力总伸长率、抗拉强度、0.2%屈服力、弹性模量、松弛率"]
[null,null,15,"预应力混凝土用锚具夹具及连接器*","/","外观质量、尺寸、静载锚固性能、疲劳荷载性能、硬度"]
[null,null,16,"预应力混凝土用波纹管*","金属波纹管：/","外观质量、尺寸、局部横向荷载、弯曲后抗渗漏性能"]
[{"$nulls":4},"塑料波纹管：/","环刚度、局部横向载荷、纵向载荷、柔韧性、抗冲击性能、拉伸性能、拉拔力、密封性"]
[null,null,17,"材料中有害物质*","/","放射性、游离甲醛、VOC、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、游离甲苯二异氰酸酯（TDI）、氨"]
[null,null,18,"建筑消能减震装置*","位移相关型阻尼器：/","屈服承载力、弹性刚度、设计承载力、延性系数、滞回曲线面积、极限位移、极限承载力"]
[{"$nulls":4},"速度相关型阻尼器：/","最大阻尼力、阻尼力与速度相关规律、滞回曲线、极限位移"]
[null,null,19,"建筑隔震装置*","叠层橡胶隔震支座：/","竖向压缩刚度、竖向变形性能、竖向极限压应力、当水平位移为支座内部橡胶直径0.55倍状态时的极限压应力、竖向极限拉应力、竖向拉伸刚度、侧向不均匀变形、水平等效刚度、屈服后水平刚度、等效阻尼比、屈服力、水平极限变形能力"]
[{"$nulls":4},"建筑摩擦摆隔震支座：/","竖向压缩变形、竖向承载力、静摩擦系数、动摩擦系数、屈服后刚度、极限剪切变形"]
[null,null,20,"铝塑复合板*","/","剥离强度"]
[null,null,21,"木材料及构配件*","/","含水率、弹性模量、静曲强度、钉抗弯强度"]
[null,null,22,"加固材料*","/","抗拉强度、抗剪强度、正拉粘结强度、抗拉强度标准值（纤维复合材）、弹性模量（纤维复合材）、极限伸长率（纤维复合材）、不挥发物含量(结构胶粘剂)、耐湿热老化性能(结构胶粘剂)、单位面积质量（纤维织物）、纤维体积含量（预成型板）、K数（碳纤维织物）、剪切粘结强度、钢-钢拉伸抗剪强度、抗冲击剥离能力、初黏度"]
[null,null,23,"焊接材料*","/","抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、化学成分"]
[null,null,24,"岩石*","/","单轴抗压强度"]
[null,null,25,"种植土*","/","pH值、有机质、含盐量、石砾含量、质地、渗透系数"]
[null,null,26,"建筑涂料*","/","容器中状态、细度、干燥时间、附着力、柔韧性、耐冲击性、耐水性、耐湿热性、涂膜外观、施工性、低温稳定性、初期干燥抗裂性、粘结强度、耐碱性、耐沾污性"]
[null,null,27,"腻子*","/","粘结强度、施工性、容器中状态、干燥时间、初期干燥抗裂性、打磨性、耐碱性、耐水性、吸水量、低温贮存稳定性"]
[null,null,28,"灌浆料/压浆料/压浆剂*","/","流动度、抗压强度、与混凝土正拉粘结强度、抗折强度、自由膨胀率、自由泌水率、氯离子含量、配合比、凝结时间、竖向膨胀率、充盈度、含气量、泌水率"]
[null,null,29,"防火涂料*"," 饰面型防火涂料：/","容器中状态、干燥时间、质量损失、炭化体积、附着力、难燃性、耐燃时间"]
[{"$nulls":4},"钢结构防火涂料:/","抗压强度、粘结强度、容器中状态、干燥时间、初期干燥抗裂性、干密度、耐火性能、等效热传导系数、等效热阻"]
[{"$nulls":4},"电缆防火涂料:/","容器中状态、干燥时间、阻燃性"]
[null,null,30,"防火卷帘*","/","耐火性能、温控释放性能"]
[null,null,31,"防火门、防火窗、防火玻璃、防火玻璃墙、耐火窗、电梯层门*"," /","耐火性能\n"]
[null,null,32,"非承重分隔构件*","/","耐火极限、燃烧性能"]
[null,null,33,"抗震支吊架*","/","耐火性能"]
[null,null,34,"隧道防火板*","/","燃烧性能 、耐火性能"]
[null,null,35,"防排烟系统*","挡烟垂壁：/","耐高温性能、漏烟量、燃烧性能"]
[{"$nulls":4},"防火阀门：/","耐火性能、环境温度下的漏风量、温感器控制"]
[{"$nulls":4},"通风管道、住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品 ：/","耐火性能"]
[{"$nulls":4},"消防排烟风机：/","空气动力性能"]
[null,null,36,"阻火圈*","/","耐火性能"]
[null,null,37,"防火封堵材料*","/","耐火性能、产烟毒性"]
[null,null,38,"装修装饰材料*","/","燃烧性能"]
[null,null,39,"耐火电缆槽盒*","/","耐火性能"]
[null,null,40,"母线糟*","/","阻燃性能、防火性能、耐火性能"]
[null,null,41,"沟槽式管接件*","/","真空度(负压密封性) 、气密封性能、密封性能、耐压强度"]
[null,null,42,"消防水灭火系统*","水流指示器：/","灵敏度、耐水压性能\n"]
[{"$nulls":4},"消火栓：/","水压强度、密封性能"]
[{"$nulls":4},"消防水带：/","水压试验与爆破试验、附着强度、耐磨性能"]
[{"$nulls":4},"轻便消防水龙:/","密封性能、水带性能、喷射性能"]
[{"$nulls":4},"消防软管卷盘:/","密封性能、耐压性能、转动性能、喷枪性能"]
[{"$nulls":4},"消防接口:/","密封性能、水压性能、抗跌落性能"]
[{"$nulls":4},"消防水枪:/","密封性能、耐水压强度、抗跌落性能"]
[{"$nulls":4},"洒水喷头:/","静态动作温度、水压密封和耐水压强度性能、质量偏差"]
[{"$nulls":4},"消防泵:/","性能试验"]
[null,null,43,"灭火器*","/","水压试验、爆破试验、主要组分含量"]
[null,null,44,"消防应急灯具*","/","应急工作时间、充放电性能、转换电压性能"]
[null,null,45,"气体灭火系统*","喷嘴:/","流量特性、耐热和耐压性能"]
[{"$nulls":4},"单向阀:/","正向密封性能、反向密封性能、开启压力"]
[null,null,46,"泡沫灭火系统*","泡沫液:/","发泡性能、灭火性能"]
["二","主体结构及装饰装修",1,"混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度","混凝土强度（回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法等）、砂浆强度（推出法/筒压法/砂浆片剪切法/回弹法/点荷法/贯入法等）、砖强度（回弹法）","砌体抗压强度（原位轴压法/扁顶法）、砌体抗剪强度（原位单剪法/原位单砖双剪法）、混凝土强度（回弹-取芯法）"]
[null,null,2,"钢筋及保护层厚度","钢筋保护层厚度","钢筋数量、间距、直径、锈蚀状况"]
[null,null,3,"植筋锚固力","锚固承载力","/"]
[null,null,4,"构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构）","/","轴线位置、标高、截面尺寸、预埋件位置、预留插筋位置及外露长度、垂直度、平整度、构件挠度、平面外变形"]
[null,null,5,"外观质量及内部缺陷*","/","外观质量、内部缺陷"]
[null,null,6,"装配式混凝土结构节点*","/","钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满性、钢筋浆锚搭接连接灌浆饱满性、外墙板接缝防水性能"]
[null,null,7,"结构构件性能*（涵盖砌体、混凝土、木结构）","/","静载试验、动力测试、位移、变形、应力(应变)"]
[null,null,8,"装饰装修工程*","/","后置埋件现场拉拔力、饰面砖粘结强度、抹灰砂浆拉伸粘接强度、护栏抗水平反复荷载、抗垂直荷载、抗软重物撞击、抗硬重物撞击、竖向立柱刚度、抗风压性能、护栏水平推力、阴阳角方正、分格条(缝)直线度、空鼓、抹灰总厚度、翘曲、对角线长度差、高度、宽度、推拉门窗扇开关力、接缝直线度、接缝高低差、接缝宽度、型材壁厚、立面垂直度、表面平整度、玻璃厚度、夹层胶片(PVB)厚度、门窗横框水平度、护栏高度、栏杆间距、护栏垂直度"]
[null,null,9,"室内环境污染物*","/","甲醛、氨、TVOC、苯、氡、甲苯、二甲苯、土壤中的氡"]
[null,null,10,"生活饮用水*","/","pH值、氯化物、汞、锰、镉、铅、铜、臭和味、肉眼可见物、溶解性总固体"]
[null,null,11,"室内环境*","/","室内噪声级、房间之间空气声隔声、楼板撞击声隔声"]
[null,null,12,"给排水工程*","/","给排水管通球试验、给排水管严密性试验（灌水试验）、压力管道水压试验、供水压力（水压力）"]
[null,null,13,"轨道用预埋件*","/","预埋件抗拔力"]
["三","钢结构",1,"钢材及焊接材料","屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差","断面收缩率、硬度、冲击韧性、冷弯性能、钢材元素含量（钢材化学分析C、S、P）、钢材元素含量（钢材化学分析Si、Mn）、尺寸偏差"]
[null,null,2,"焊缝","外观质量、内部缺陷探伤（超声法/射线法）","尺寸、焊缝无损检测（磁粉法、渗透法）"]
[null,null,3,"钢结构防腐及防火涂装","涂层厚度","涂料粘结强度、涂料抗压强度、涂层附着力"]
[null,null,4,"高强度螺栓及普通紧固件","抗滑移系数、硬度","紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷（普通紧固件）、终拧扭矩"]
[null,null,5,"构件位置与尺寸*","/","垂直度、弯曲矢高、侧向弯曲、结构挠度、轴线位置、标高、截面尺寸、拉条间距"]
[null,null,6,"结构构件性能*","/","静载试验、动力测试、位移、变形、应力(应变)"]
[null,null,7,"金属屋面*","/","静态压力抗风掀、动态压力抗风掀"]
[null,null,8,"钢轨焊接接头*","/","焊缝内部缺陷（超声波法）"]
[null,null,9,"焊接接头*","/","抗拉强度、弯曲性能、冲击韧性、硬度"]
["四","地基基础",1,"地基及复合地基","承载力（静载试验/动力触探试验等）","压实系数（环刀法/灌砂法等）、地基土强度、密实度（动力触探试验/标准贯入试验）、变形模量（原位测试）、增强体强度（钻芯法）、有效加固深度（触探法、面波法）、均匀性（触探法、面波法）、基础沉降、地基系数、动态变形模量"]
[null,null,2,"桩的承载力","水平承载力（静载试验）、竖向抗压承载力（静载试验/自平衡/高应变法等）、竖向抗拔承载力（抗拔静载试验）","/"]
[null,null,3,"桩身完整性","桩身完整性（低应变法/声波透射法/钻芯法等）","混凝土强度（钻芯法）"]
[null,null,4,"锚杆抗拔承载力","拉拔试验","/"]
[null,null,5,"地下连续墙*","/","墙身完整性（声波透射法/钻芯法等）、墙身混凝土强度（钻芯法）"]
[null,null,6,"基坑、边坡及支护结构*","/","坡（墙）顶水平位移、坡（墙）顶垂直位移、地表裂缝、坡顶建构筑物变形、锚杆（索）拉力、支护结构变形、支护结构应力、混凝土强度（钻芯法）、结构与构件几何尺寸、钢筋直径、钢筋间距、钢筋保护层厚度、外观质量、坡率、锚杆长度、锚杆注浆密实度"]
["五","建筑节能",1,"保温、绝热材料","导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、传热系数及热阻、单位面积质量、拉伸粘结强度","燃烧性能、耐候性、抗风压性能、憎水率、酸度系数"]
[null,null,2,"粘接材料","拉伸粘接强度","/"]
[null,null,3,"增强加固材料","力学性能、抗腐蚀性能","网孔中心距偏差、钢丝网丝径、单位面积质量、断裂伸长率"]
[null,null,4,"保温砂浆","抗压强度、干密度、导热系数","剪切强度、拉伸粘结强度"]
[null,null,5,"抹面材料","拉伸粘结强度、压折比（或柔韧性）","/"]
[null,null,6,"隔热型材","抗拉强度、抗剪强度","/"]
[null,null,7,"建筑外窗","气密性能、水密性能、抗风压性能","传热系数、玻璃的太阳得热系数、可见光透射比、中空玻璃密封性能、空气声隔声性能、淋水试验、可见光反射比、遮阳系数"]
[null,null,8,"节能工程","外墙节能构造及保温层厚度（钻芯法）、保温板与基层的拉伸粘结强度、锚固件的锚固力、外窗气密性能","室内平均温度、风口风量、通风与空调系统总风量、风道系统单位风量耗功率空调机组水流量、空调系统冷热水、冷却水循环流量、室外供热管网水力平衡度、室外供热管网热损失率、照度与照明功率密度、外墙传热系数或热阻、保温板粘结面积比、定风量平衡度、机组实际性能系数、水泵效率、多联式空调（热泵）机组制冷（热）消耗功率"]
[null,null,9,"电线电缆","导体电阻值","燃烧性能、导体截面积、绝缘层厚度、护套厚度、耐火性能、阻燃性能"]
[null,null,10,"反射隔热材料*","/","半球发射率、太阳光反射比"]
[null,null,11,"供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*","风机盘管机组：/","供冷量、供热量、风量、水阻力、噪声及输入功率"]
[{"$nulls":4},"采暖散热器：/","单位散热量、金属热强度"]
[{"$nulls":4},"绝热材料：/","导热系数或热阻、密度、吸水率"]
[null,null,12,"配电与照明节能工程用材料、构件和设备*","/","照明光源初始光效"]
[{"$nulls":4},"照明灯具：/","镇流器能效值、效率或能效、灯具效能、显色指数、相关色温"]
[{"$nulls":4},"照明设备：/","功率、功率因数、谐波含量值"]
[null,null,13,"可再生能源应用系统*","太阳能集热器：/","安全性能、热性能"]
[{"$nulls":4},"太阳能热利用系统的太阳能集热系统：/","得热量、集热效率、太阳能保证率"]
[{"$nulls":4},"太阳能光伏组件：/","发电功率、发电效率"]
[{"$nulls":4},"太阳能光伏发电系统：/","年发电量、组件背板最高工作温度"]
[null,null,14,"电气安装工程*","/","绝缘电阻"]
[null,null,15,"建筑智能化系统*","计算机系统:/","连通性、传输时延、丢包率、吞吐率、链路传输速率、AP间功换、AP配置、热点压力测试、热点吞吐量测试、信号覆盖强度、信噪比、同邻频干扰"]
[{"$nulls":4},"综合布线系统:/","连接图、长度、回波损耗(RL)、插入损耗(IL)、近端串音(NEXT）、近端串音功率和(PS NEXT)、衰减远端串音比（ACR-F）、衰减串音比功率和（PS ACR-N）、等电平远端串音(ELFEXT)、等电平远端串音功率和(PS ELFEXT)、传播时延、直流环路电阻、屏蔽层的导通、传播时延偏差、衰减近端串音比(ACR-N)、衰减远端串音比功率和(PS ACR-F)、衰减近端串音比功率和(PS ACR-N)、不平衡电阻、光纤链路衰减、光纤链路长度、光纤信道衰减、光纤信道长度"]
[{"$nulls":4},"机房工程:/","电压偏移、频率偏移、电压波形畸变率、供电时延、照度、噪声、室内温度、室内湿度、压差值"]
[{"$nulls":4},"会议系统:/","最大声压级、传输频率特性、传声增益、声场不均匀度、系统总噪声级、照度"]
[{"$nulls":4},"公共广播系统:/","应备声压级、声场不均匀度、漏出声衰减、系统设备总噪声级"]
[{"$nulls":4},"建筑设备监控系统:/","温度、湿度、流量、风量、电压、电流、功率、功率因数、照度"]
[null,null,16,"电线电缆套管*","/","燃烧性能"]
["六","建筑幕墙",1,"密封胶","邵氏硬度、结构胶标准条件下的拉伸粘结强度、相容性、剥离粘结性、石材用密封胶的污染性","耐候胶标准状态下的拉伸模量、石材用密封胶的拉伸模量"]
[null,null,2,"幕墙玻璃","传热系数、可见光透射比、太阳得热系数、中空玻璃的密封性能","可见光反射比、遮阳系数"]
[null,null,3,"幕墙","气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能、后置埋件抗拔承载力","保温隔热性能、隔声性能、采光性能、耐撞击性能、防火性能、淋水试验"]
["七","市政工程材料",1,"土、无机结合稳定材料","含水率、液限、塑限、击实、粗粒土和巨粒土最大干密度、承载比（CBR）试验、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量","塑性指数、不均匀系数、0.6mm以下颗粒含量、颗粒分析、有机质含量、易溶盐含量、比重、曲率系数"]
[null,null,2,"土工合成材料","拉伸强度、延伸率、梯形撕裂强度、CBR顶破强力、厚度、单位面积质量","垂直渗透系数、刺破强力"]
[null,null,3,"掺合料（粉煤灰、钢渣）","SiO2含量、Al2O3含量、Fe2O3含量、烧失量、细度、比表面积","游离氧化钙含量、粉化率、压碎值、颗粒组成、碱含量、氯离子含量、三氧化硫含量、氧化镁含量、二氧化硅+三氧化二铝+三氧化二铁总质量分数"]
[null,null,4,"沥青及乳化沥青","针入度、软化点、延度、质量变化、残留针入度比、残留延度、破乳速度、标准黏度、蒸发残留物、弹性恢复","运动黏度、布氏旋转黏度、针入度指数、蜡含量、闪点、动力黏度、溶解度、密度、粒子电荷、1.18mm筛筛上残留物、恩格拉黏度、与粗集料的粘附性、聚合物改性沥青存储稳定性、乳化沥青存储稳定性、乳化沥青与矿料的拌和试验、乳化沥青与水泥拌和试验、单个（粒）颗粒质量、熔融指数、灰分含量"]
[null,null,5,"沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维","粗集料：压碎值、洛杉矶磨耗损失、表观相对密度、吸水率、沥青黏附性、颗粒级配","坚固性、软弱颗粒或软石含量、磨光值、针片状颗粒含量、<0.075mm颗粒含量"]
[{"$nulls":4},"细集料：表观相对密度、砂当量、颗粒级配","棱角性、坚固性、含泥量、亚甲蓝值"]
[{"$nulls":4},"矿粉：表观相对密度、亲水系数、塑性指数、加热安定性、筛分、含水率","/"]
[{"$nulls":4},"木质素纤维：长度、灰分含量、吸油率","pH值、含水率"]
[null,null,6,"沥青混合料","马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比、密度","动稳定度、残留稳定度、冻融劈裂强度比、配合比设计、谢伦堡沥青析漏试验、肯塔堡飞散试验、空隙率、矿料间隙率、饱和度、理论最大相对密度、渗水系数、稠度、磨耗值、破乳时间、黏聚力、黏附砂量、拌和试验、配伍性等级"]
[null,null,7,"路面砖及路缘石","抗压强度、抗折强度、防滑性能、耐磨性","抗冻性、透水系数、吸水率、抗盐冻性"]
[null,null,8,"检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩","抗压强度、试验荷载、残余变形","/"]
[null,null,9,"水泥","凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量","保水率、氧化镁含量、碱含量、三氧化硫含量"]
[null,null,10,"骨料、集料","细骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量","表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量"]
[{"$nulls":4},"粗骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量","坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率"]
[{"$nulls":4},"轻集料：/","筒压强度、堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析"]
[null,null,11,"钢筋（含焊接与机械连接）","屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形","弯曲性能、强屈比、超屈比"]
[null,null,12,"外加剂","减水率、pH值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量","相对耐久性指标、含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量"]
[null,null,13,"砂浆","抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘接强度（抹灰、砌筑）","分层度、配合比设计、凝结时间、抗渗性能、抗折强度、自由膨胀率、自由泌水率、氯离子含量"]
[null,null,14,"混凝土","抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量","限制膨胀率、抗冻性能、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、静力受压弹性模量、抑制碱-骨料反应有效性、碱含量、配合比设计、三氧化硫含量、透水系数"]
[null,null,15,"防水材料及防水密封材料","防水卷材：可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度","胶粘剂：剪切性能、剥离性能\n胶粘带：剪切性能、剥离性能\n防水卷材：接缝剥离强度、搭接缝不透水性"]
[{"$nulls":4},"防水涂料：固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率","涂膜抗渗性、浸水168h后拉伸强度、浸水168h后断裂伸长率、耐水性、抗压强度、抗折强度、粘结强度、抗渗性"]
[{"$nulls":4},"防水密封材料及其他防水材料：/","耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、施工度、表干时间、挤出性、弹性恢复率、浸水后定伸粘结性、流动性、单位面积质量、膨润土膨胀指数、渗透系数、滤失量、拉伸强度、撕裂强度、硬度、7d膨胀率、最终膨胀率、耐水性、体积膨胀倍率、压缩永久变形、低温弯折、剥离强度、浸水168h后的剥离强度保持率、拉力、延伸率、固体含量、7d粘结强度、7d抗渗性、拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率"]
[null,null,16,"水","氯离子含量","pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量、凝结时间差、抗压强度比、碱含量"]
[null,null,17,"石灰*","/","有效氧化钙和氧化镁含量、氧化镁含量、未消化残渣含量、含水率、细度"]
[null,null,18,"石材*","/","干燥压缩强度、水饱和压缩强度、干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度、体积密度、吸水率"]
[null,null,19,"螺栓、锚具夹具及连接器*","/","抗滑移系数、外观质量、尺寸、静载锚固性能、疲劳荷载性能、硬度、紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷（普通紧固件）"]
[null,null,20,"轨道用金属材料*",null,"盐雾试验"]
[null,null,21,"道砟*","/","粒径级配、颗粒形状（针状指数/片状指数）、清洁度（风化颗粒和杂石含量/颗粒表面洁净度/粒径0.1mm 以下粉末的含量）"]
["八","道路工程",1,"沥青混合料路面","厚度、压实度、弯沉值","平整度、渗水系数、抗滑性能、几何尺寸、车辙"]
[null,null,2,"基层及底基层","厚度、压实度、弯沉值","平整度、无侧限抗压强度、几何尺寸、基层芯样整体性、透层油渗透深度"]
[null,null,3,"土路基","弯沉值、压实度","土基回弹模量"]
[null,null,4,"排水管道工程*","/","地基承载力、回填土压实度、背后土体密实性、严密性试验、管道结构性缺陷、管道功能性缺陷"]
[null,null,5,"水泥混凝土路面*","/","平整度、构造深度、厚度、几何尺寸、混凝土强度（回弹法/钻芯法/回弹钻芯综合法/超声回弹综合法等）、混凝土碳化深度"]
[null,null,6,"道路照明*","/","路面平均照度值、照度均匀度"]
[null,null,7,"底砟层、道砟层*","/","压实密度"]
["九","桥梁与地下工程",1,"桥梁结构与构件","静态应变（应力）、动态应变（应力）、位移、模态参数（频率、振型、阻尼比）、索力、承载能力、桥梁线形、动态挠度、静态挠度、结构尺寸、轴线偏位、竖直度、混凝土强度（回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法等）、混凝土碳化深度、钢筋位置及保护层厚度、氯离子含量","外观质量、内部缺陷、预应力孔道摩阻损失、有效预应力、孔道压浆密实性、风速、温度、加速度、速度、冲击性能、混凝土电阻率、钢筋锈蚀状况、梁端转角、振幅、湿度、变形、转角"]
[null,null,2,"隧道主体结构","断面尺寸、锚杆拉拔力、衬砌厚度、衬砌及背后密实状况、墙面平整度、钢筋网格尺寸、锚杆长度、锚杆锚固密实度、管片几何尺寸、错台、椭圆度、混凝土强度（回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法等）、钢筋位置及保护层厚度","外观质量、内部缺陷、衬砌内钢筋间距、仰拱厚度、渗漏水、钢筋锈蚀状况、钢架间距、钢架分布、喷射混凝土厚度、仰拱（底板）和填充混凝土密实状况、管片壁后注浆密实状况、初支背后注浆密实状况、管片检漏测试、管片外观、管片水平拼装检验、管片抗弯性能检验、管片抗拔性能检验"]
[null,null,3,"桥梁及附属物*","/","桥面系外观质量、桥梁上部外观质量、桥梁下部外观质量、桥梁附属设施外观质量"]
[null,null,4,"桥梁支座*","/","外观质量、内在质量、竖向压缩变形、抗压弹性模量、极限抗压强度、盆环径向变形、抗剪弹性模量、抗剪粘结性能、抗剪老化、承载力、摩擦系数、转动性能、尺寸偏差、转角试验"]
[null,null,5,"桥梁伸缩装置*","/","外观质量、尺寸偏差、焊缝尺寸、焊缝探伤、涂层附着力、涂层厚度、橡胶密封带夹持性能、装配公差、变形性能、防水性能、承载性能"]
[null,null,6,"隧道环境*","/","照度、噪声、风速、一氧化碳浓度、二氧化碳浓度、二氧化硫浓度、氧浓度、一氧化氮浓度、二氧化氮浓度、瓦斯浓度、硫化氢浓度、烟尘浓度"]
[null,null,7,"人行天桥及地下通道*","/","自振频率、桥面线形、地基承载力、变形缝质量、防水层的缝宽和搭接长度、尺寸、栏杆水平推力"]
[null,null,8,"综合管廊主体结构*","/","断面尺寸、衬砌厚度、衬砌密实性、墙面平整度、衬砌内钢筋间距、混凝土强度（回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法等）、钢筋保护层厚度、钢筋锈蚀状况"]
[null,null,9,"涵洞主体结构*","/","外观质量、地基承载力、回填土压实度、混凝土强度（回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法等）、钢筋保护层厚度、断面尺寸、接缝宽度、错台、钢筋锈蚀状况"]
[null,null,10,"监控量测*","/","施工地质和支护状况、周边位移、拱顶下沉、地表下沉、爆破振动、围岩位移、围岩压力及两层支护间压力、锚杆轴力、钢支撑内力及外力、渗水压力、超前地质预报"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}